Краткая инструкция по уходу с Реборна:

- Устанавливаете прошивку Реборн (как и любую другую)
- После установки РС включится появится список модулей памяти НЕ ВЫБИРАТЬ, ПРОСТО ВЫКЛЮЧИТЬ РАДЕЙКУ
- далее включаете ее с зажатой 7, начинается 0xFFing
- по окончании выкл, включаете с зажатым ptt (режим прошивки) если вы случайно включили РС без зажатия PTT – выполните очистку заново!
- шьёте любую заводскую прошивку

ВНИМАНИЕ!!! Если аккумулятор заряжен не полностью, то на этом этапе (до заливки калибровок) радиостанция может не включаться!!!
требуется зарядить аккумулятор (в зарядном стакане до зеленого светодиода), либо не обращая внимание на от что радиостанция не включается - попробовать залить калибровки

- при помощи k5prog (26 версии) заливаете во включенную радейку с прошитым стоком калибровки (calibration), 
- затем свои сохранённые настройки (configuration) - в случае их наличия.

можете пользоваться, либо устанавливать любую другую не заводскую прошивку.